Yato - štartovací zdroj a power-banka 9000 mAh  YT-83081

NÁVOD NA OBSLUHU

Príprava zariadenia na používanie
Zariadenie rozbaľte, odstráňte z neho všetky časti balenia. Odporúča sa uschovanie balenia, ktoré môžete použiť na prepravu výrobku.
Stlačte zapínač, zasvietia sa diódy, ktoré pomôžu orientačne určiť úroveň nabitia batérie. Čim viac diód sa svieti, tým viac je batéria nabitá.
Ak sa nesvietia žiadne diódy, to znamená, že výrobok je úplne vybitý.
Diódy automatický zhasnú po krátkom čase od stlačenia tlačidla.
Pozor! Výrobok YT-83081 má prepínač blokovania zapínača. Treba ho prepnúť pred stlačením zapínača.
Poloha blokády nie je dôležitá v prípade použitia výrobku, ako štartovacieho zariadenia. Je dôležitá v prípade použitia iných funkcií výrobku. Podrobný popis sa nachádza v ďalšej časti návodu na použitie.
Pred použitím výrobku, je potrebné ho nabiť. Pre tento účel použite nabíjačku dodanú spolu s výrobkom. Zástrčku kábla nabíjačky pripojte k zásuvke výrobku označenej „INPUT / WEJŚCIE", následne zapojte nabíjačku do elektrickej zásuvky. Počas nabíjania batérií výrobku sa budú po jednej zapínať diódy, približne ukazujúc postup nabíjania. Najprv
blikajúcim svetlom, a následne neprerušeným. Koniec procesu nabíjania signalizuje svietenie všetkých diód.
Odpojte nabíjačku od sieťovej zásuvky, a následne odpojte kábel nabíjačky od zásuvky výrobku. Výrobok je pripravený na použitie.
Výrobok môžete nabiť aj pomocou elektrického systému vozidla s napätím 12 V. Pre ten prípad je určená automobilová nabíjačka vybavená káblom so zástrčkou na nabíjanie výrobku.
Proces nabíjania výrobku elektrickým systémom vozidla prebieha rovnako ako vyššie opísaný proces nabíjania pomocou sieťovej nabíjačky. Pred začiatkom nabíjania výrobku od elektrického systému vozidla oboznámte sa s dokumentáciou dodanou spolu s vozidlom.
Pozor! Počas nabíjania výrobku nie je možnosť využitia iných funkcií výrobku.
Použitie výrobku na naštartovanie vozidiel
Pripravte výrobok úplne ho nabíjajúc.
Pripojte svorky štartovacích káblov k svorkám batérie. Dajte pozor na správnu polaritu. Svorku označenú symbolom „+" pripojte k rovnako označenej svorke batérie. Svorku označenú symbolom „-" pripojte k rovnako označenej svorke batérie.
Pripojte zástrčku štartovacích káblov k vhodnej zásuvke. Tvar zástrčky dovoľuje pripojenie iba jedným správnym spôsobom. Nepoužívajte nadmernú silu pri pripojení zástrčky štartovacích káblov do výrobku.
Naštartujte vozidlo. V prípade, ak vozidlo nenaštartuje do 2 sekúnd, počkajte aspoň 30 minút pred ďalším pokusom. Prestávka je potrebná pre schladenie výrobku a štartovacích káblov. Po naštartovaní vozidla nevypínajúc motor odpojte do 30 sekúnd zástrčku štartovacích káblov od výrobku, a následne odpojte svorky štartovacích káblov od svoriek batérie.
Pozor! Vzhľadom na nižší výkon, výrobok YT-83080 by sa nemal používať ako štartovacie zariadenie pre vozidlá vybavené motormi s objemom viac ako 2500 cm3
.
Pozor! Kapacita batérie výrobku umožňuje vykonanie cca 20 naštartovaní vozidiel.
Použitie výrobku na nabíjanie mobilných prístrojov
Pred začiatkom nabíjania prístroja, skontrolujte v pridanej dokumentácii, či je dovolené nabíjanie prístroja pomocou  power-banky.
Pripojte jednu zo zástrčiek do zásuvky nabíjania mobilného prístroja, ktorý chcete nabiť.
Druhu zástrčku kábla pripojte do jedného z USB portov výrobku s nápisom „OUTPUT/ WYJŚCIE".
V prípade výrobku YT-83080 proces nabíjania sa začne automaticky.
V prípade výrobku YT-83081 proces nabíjania sa začne po odblokovaní a stlačení zapínača. Opätovné prepnutie blokády preruší proces nabíjania.
Počas nabíjania mobilných prístrojov sa svietia diódy indikátora nabitia výrobku, ukazujúc stav nabitia batérie výrobku. Začne sa proces nabíjania.
Port má prúdovú účinnosť uvedenú v tabuľke technických údajov.
V prípade výrobkov vybavených mnohými konektormi je možne nabíjanie viacerých prístrojov zo zásuviek výrobku.
Po ukončení nabíjania odpojte zástrčku od USB portu výrobku, a následne od nabíjaného prístroja.
Výrobok má batériu s kapacitou uvedenou v tabuľke technických údajov, čo znamená, že môže úplne nabiť len prístroje vybavené batériou s menšou kapacitou ako má batéria výrobku.
Pripojenie na nabíjanie prístroja vybaveného batériou s väčšou kapacitou ako má batéria výrobku neumožní plné nabitie batérie prístroja.
Počas nabíjania časť energie batérie výrobku sa stráca v dôsledku vytvárania tepla. Je to normálny jav, z dôvodu ktorého nemôžete prijať, že výrobok úplne nabije prístroj s rovnakou kapacitou batérie ako má batéria výrobku.
Použitie baterky výrobku
Výrobok je vybavený LED diódou, ktorú je možné používať ako baterku na osvetlenie malej oblasti alebo ako signálne svetlo. Dióda sa zapne po stlačení a podržaní cez okolo 2 sekundy zapínača. V prípade výrobku YT-83081, musíte najprv odblokovať zapínač.
Dióda sa vypne po stlačení a podržaní cez okolo 2 sekundy zapínača.
Stlačenie zapínača počas svietenia diódy zmení režim svietenia v nasledovnom poradí: neprerušované svetlo, blikanie, alarmové blikanie, vypnutie.
Počas alarmového blikania dióda emituje SOS signál v Morseovej abecede.
Počas svietenia diódy, svietia sa aj diódy indikátora nabitia výrobku, ukazujúc stav nabitia batérie výrobku.
Údržba výrobku
Výrobok si nevyžaduje špeciálnu údržbu. Kryt výrobku čisťte pomocou mäkkého suchého obrúsku. Neponárajte výrobok do vody ani žiadnej inej tekutiny. Chráňte zásuvky výrobku pred znečistením. Ak sa do zásuvky a portov dostanú
nečistoty, skúste ich vyfúkať pomocou prúdu stlačeného vzduchu pod tlakom nie viac ako 0,3 MPa. Nepoužívajte tvrdé
predmety na čistenie zásuviek a portov, môže to spôsobiť poškodenie zásuviek alebo skrat.
Skladovanie a preprava výrobku
Skladujte výrobok v uzavretých, zatienených miestach, kde teplota nepresahuje hodnoty uvedené v tabuľke a relatívna
vlhkosť vzduchu je nižšia ako 90%.
Prepravujte výrobok podľa pokynov uvedených v bode: „Preprava batérií".
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