Používateľská príručka – DBT 710 / PBT 720

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
Táto používateľská príručka obsahuje pokyny na obsluhu zariadenia a bezpečnostné opatrenia, ktoré musí používateľ dodržiavať. Pred prvým použitím si ju pozorne prečítajte a uchovajte na budúce použitie.
❗ Nebezpečenstvo požiaru a výbuchu!
Batéria počas nabíjania môže uvoľňovať výbušné plyny.
Tester batérií smie byť pripojený len na batérie s menovitým napätím 6 V alebo 12 V.
⚠️ UPOZORNENIE:
· Opačná polarita spôsobí prepálenie poistky a môže viesť k trvalému poškodeniu. Škody spôsobené nesprávnou polaritou nie sú kryté zárukou.
· Pri odpojení batérie v aute sa môžu niektoré elektronické systémy deaktivovať – pozrite si manuál vozidla.
· Nepoužívajte tester, ak sú káble alebo svorky poškodené.
· Nepoužívajte tester, ak bol mechanicky poškodený.
· Zariadenie nerozoberajte – nesprávne zloženie môže spôsobiť riziko úrazu elektrickým prúdom alebo požiar.
❗ Nebezpečenstvo kontaktu s kyselinou!
· Noste ochranné okuliare a vhodné oblečenie.
· V prípade kontaktu s očami alebo pokožkou okamžite opláchnite vodou a vyhľadajte lekára.
· Vyhnite sa otvorenému ohňu a iskreniu. Nefajčite.
· Chráňte kontaktné plochy batérie pred skratom.
🟢 Zariadenie je v súlade s európskymi smernicami. Vyhlásenie o zhode nájdete na webovej stránke výrobcu.
🟢 Označenie zhody EAC (Euroázijské ekonomické spoločenstvo)
🟢 Spĺňa aj britské a marocké normy.


POPIS
Modely DBT 710 a PBT 720 sú kompatibilné so širokou škálou 6/12 V olovených batérií s kapacitou od 10 do 2000 CCA. Sú vhodné pre:
· bežné olovené batérie s tekutým elektrolytom,
· AGM batérie s plochými alebo špirálovými doskami,
· GEL batérie,
· EFB batérie.
Tieto testery sa dajú použiť pre rôzne vozidlá ako sú lode, autá a motocykle.
Tester vykonáva tri hlavné typy testov:
1. Test batérie (6/12 V)
2. Test štartovania (6/12 V)
3. Test alternátora (6/12/24 V)

Výhody a vlastnosti:
· Izolované krokodílové svorky zabezpečujú maximálnu bezpečnosť – sú iskrivzdorné a chránia proti zámene polarity.
· Tester je jednoduchý na používanie a poskytuje presné výsledky v priebehu niekoľkých sekúnd.
· Dokáže okamžite zistiť vadné batérie, ako aj batérie s nízkym napätím (až do 3,0 V) bez potreby predchádzajúceho nabitia.
· Model PBT 720 je vybavený termodruckerom, ktorý dokáže okamžite vytlačiť výsledky posledného testu, čo zabezpečuje presnú sledovateľnosť.

FUNKCIE PRODUKTU
Test batérie (6/12 V)
Slúži na analýzu zdravotného stavu batérie, teda jej aktuálnej schopnosti naštartovať vozidlo (tzv. „cold cranking capacity“) a úroveň jej opotrebovania. Výsledky slúžia ako spoľahlivý dôkaz pri servisných kontrolách a môžu včas upozorniť na potrebu výmeny batérie.
Test štartovania (6/12 V)
Analyzuje štartovanie motora, meria počiatočný prúd potrebný na štart a napätie pri štarte. Chybné štartovanie môže signalizovať zvýšené zaťaženie štartéra alebo opotrebenie motora.
Test alternátora (6/12/24 V)
Kontroluje dobíjací systém vozidla. Zisťuje, či výstupné napätie alternátora je v normále alebo mimo neho. Porucha môže spôsobiť prebitie alebo nedobitie batérie, čo vedie k jej poškodeniu a skráteniu životnosti – vrátane ďalších zariadení napájaných batériou.




TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE
	
	DBT 710
	PBT 720

	Rozsah merania napätia
	min. 3 V
	min. 3 V

	Prevádzková teplota
	0°C – 50°C / 32°F – 122°F
	

	Displej
	LCD
	LCD

	Rozmery
	205 x 100 x 35 mm
	260 x 105 x 50 mm

	Príslušenstvo v balení:
	
	

	– 1 x sada odpojiteľných svoriek
	✅
	✅

	– 1 x používateľská príručka
	✅
	✅

	– 1 x ochranné puzdro
	❌
	✅

	– 1 x kufrík na prenášanie
	❌
	✅

	– 1 x Mini USB kábel
	❌
	✅

	– 2 x rolky papiera (pre tlač)
	❌
	✅



VŠEOBECNÁ NAVIGÁCIA (OVLÁDANIE)
· Zapnutie/Vypnutie testera
· Pohyb kurzora hore alebo doľava
· Pohyb kurzora dole alebo doprava
· OK – Potvrdenie výberu alebo akcie
· ESC – Návrat do predchádzajúceho menu
· Tlačidlo tlače – V ktoromkoľvek okamihu spustí tlač posledného vykonaného testu








KONFIGURÁCIA ZARIADENIA
Z hlavného menu vstúp do položky [Nastavenia]. Na obrazovke sa zobrazí nasledujúca ponuka:
· Jazyk
· Zvuk
· Test zariadenia
· Nastavenie času
· Informácie o zariadení

Nastavenie jazyka
Pomocou šípok ▲▼ presuň kurzor na požadovaný jazyk a stlač OK na výber. Rozhranie sa okamžite prepne do vybraného jazyka.
Dostupné jazyky:
· English
· Français
· Español
· Deutsch

Zvuk (Bzučiak)
· Na zapnutie bzučiaka vyber „On“
· Na vypnutie bzučiaka vyber „Off“
· Prepínaj medzi možnosťami pomocou OK

Test zariadenia
A. Test obrazovky
· Stlač OK pre spustenie testu
· Sleduj, či sa zobrazujú všetky pixely na obrazovke
· Pre ukončenie stlač ESC
B. Test tlačidiel
· Stlač OK pre spustenie
· Postupne stláčaj každé tlačidlo
· Ak sa názov tlačidla zobrazí na displeji, je funkčné
· Ak nie, tlačidlo je nefunkčné
· Pre ukončenie testu stlač ESC dvakrát

Nastavenie času (len pri PBT 720)
Slúži na presné nastavenie dátumu a času.
Zobrazenie: 2024-02-21 14:54:17
Tipy pre ovládanie:
· ▲▼ – zmena hodnoty
· Tlačidlo tlače – presun na ďalšiu číslicu doprava
· OK – potvrdenie
· ESC – ukončenie

O zariadení
Zobrazuje:
· Verziu softvéru: SW VER:1.1.7
· Verziu hardvéru: HW VER:V1.2.0
· Verziu pamäte FLASH: FLASH VER : 1.0.4
· IAP kód: KW720_AT_4.1
· Sériové číslo: SN : 230710515226

TEST BATÉRIE VO VOZIDLE (6 / 12 V)
Krok 1:
Vstúp do menu [Auto]
Krok 2:
Zvoľ umiestnenie batérie:
· Vozidlo – batéria je pripojená vo vozidle
· Mimo vozidla – batéria je odpojená a mimo vozidla

Krok 3:
Zvoľ typ batérie:
· 6V batéria
· 12V batéria

Možnosti testovania v závislosti od umiestnenia batérie:
	V režime „Vo vozidle“:
	V režime „Mimo vozidla“:

	- Test batérie
	- Test batérie

	- Test štartovania
	

	- Test alternátora
	



⚠️ Ak sa test vykonáva v režime „Vo vozidle“, tester môže zistiť tzv. povrchové napätie a vyzve ťa, aby si zapol svetlá – čím sa napätie stabilizuje.
Keď tester zaznamená odstránenie povrchového napätia, vyzve ťa, aby si svetlá vypol.
Potom stlač OK, a test pokračuje.

Výber typu batérie:
· Bežná batéria
· AGM – ploché dosky
· AGM – špirálová
· GEL batéria
· EFB batéria

Normy a menovitá hodnota batérie:
Tester testuje batérie na základe štandardu a nastavenej hodnoty (napr. štartovací prúd). Vyberieš si zo štandardov:
	Norma
	Rozsah
	Popis

	CCA
	10–2000 A
	Cold Cranking Amps – najčastejšie používané (štartovací prúd pri -18°C)

	BCI
	10–2000 A
	Medzinárodná norma od Battery Council

	CA
	10–2000 A
	Cranking Amps pri 0°C

	MCA
	10–2000 A
	Marine Cranking Amps (pre lode) pri 0°C

	JIS
	26A17–245H2
	Japonský štandard – označený na batérii ako kombinácia čísel a písmen (napr. 55D23)

	DIN
	10–1400 A
	Nemecká priemyselná norma

	IEC
	10–1400 A
	Medzinárodná elektrotechnická komisia

	EN
	10–2000 A
	Európska norma pre automobily

	SAE
	10–2000 A
	Spoločnosť automobilových inžinierov



Krok 4:
Pomocou šípok vyber štandard a nastav menovitú hodnotu (napr. 500 CCA).
Stlač OK, tester spustí test – trvá približne 1 sekundu.


TEST BATÉRIE NA MOTOCYKLI
Krok 1:
V hlavnom menu zvoľ možnosť [Motocykel].
Krok 2:
Zobrazí sa zoznam modelov batérií – vyber správny typ a potvrď stlačením OK.
Príklady uvedených modelov:
· YTX4L-BS(iGEL)
· YTX5L-BS(iGEL)
· YTX9-BS(iGEL)
· YTZ5S-BS(iGEL)
· YTX12L-BS(iGEL)
· a ďalšie...
Po výbere tester okamžite spustí test. Výsledky sa zobrazia do 1 sekundy.

VÝSLEDKY TESTU BATÉRIE
Tester ti môže zobraziť jeden z nasledujúcich výsledkov:
🟢 BATÉRIA V DOBROM STAVE
· SOH (stav batérie): napr. 100 %
· SOC (stav nabitia): vysoký
· Napätie: v norme (napr. 12,54 V)
· Vnútorný odpor: nízky (napr. 4,48 mΩ)

🟡 DOBRÁ – NABITE BATÉRIU
· Batéria je v dobrom stave, ale má nízke napätie.
· Odpor a SOH môžu byť slabšie (napr. SOH 19 %, odpor 12,30 mΩ).
· Vyžaduje dobitie, inak sa môže čoskoro vybiť.

🔴 VYMENIŤ BATÉRIU
· Batéria je na konci životnosti (napr. SOH 3 %, odpor 34,96 mΩ).
· Výrazne nízka výstupná hodnota CCA.
· Často napätie vyzerá v poriadku, ale výstupný prúd je veľmi nízky – batéria je nepoužiteľná.

❗ ZLÝ STAV ČLÁNKOV / PREBÍJANIE / SKRAT
· Zobrazenie: „Cellule en mauvais état“
· SOH = 0 %, extrémne vysoký odpor (napr. 99,99 mΩ), veľmi nízke napätie
· Takáto batéria je vážne poškodená alebo má články v skrate

❕ NESTABILNÁ BATÉRIA – NABITE A ZNOVU OTESTUJTE
· Ak tester zobrazí výsledok ako „Recharger – nouveau test“, znamená to:
· Batéria nie je stabilná
· Odpor a SOH sú veľmi nízke, ale nie nulové
· Odporúčanie: nabiť batériu a urobiť nový test
· Ak je výsledok rovnaký – batéria je chybná a treba ju vymeniť

ℹ️ Poznámka:
V režime „Vo vozidle“, ak sa zobrazí hlásenie „Vymeniť“, môže to byť spôsobené zlým pripojením batérie.
Odporúča sa odpojiť batériu a test zopakovať v režime „Mimo vozidla“.





TEST ALTERNÁTORA (6 / 12 / 24 V)
Spustenie testu:
· Z hlavného menu zvoľ [Test alternátora]
· Alebo cez [Auto] → [Vo vozidle] → [Test alternátora]

Priebeh testu:
Krok 1:
Tester ťa vyzve:
„Naštartujte motor a stlačte OK“
Krok 2:
Po stlačení OK tester vykoná tieto merania:
· Napätie pri voľnobehu
· Napätie pri záťaži (so zapnutým príslušenstvom)
· Kvalita napäťovej vlny (Ripple)

Výsledky testu:
	Parameter
	Výsledok

	Napätie pri voľnobehu
	Napr. 14,29 V (OK)

	Napätie pri záťaži
	Napr. 13,99 V (OK)

	Kvalita vlny (Ripple)
	Normálna / Slabá / Silná



Ak tester vyhodnotí silné vlny, môže ísť o chybný usmerňovač alebo regulátor napätia v alternátore.
❗ Poznámka:
Výsledky môžu kolísať podľa teploty, stavu batérie, zaťaženia alternátora a typu vozidla.

Tlač výsledku:
Aj tento test je možné vytlačiť stlačením tlačidla [Tlač].
VÝMENA PAPIERA (iba pre model PBT 720)
Krok 1:
Otvor horný kryt tlačiarne posunutím západky dozadu.
Krok 2:
Vyber prázdnu rolku papiera.
Krok 3:
Vlož novú tepelnú papierovú rolku:
· Šírka: 57 mm
· Priemer: do 40 mm
Dbaj na to, aby sa papier odvíjal smerom nahor.
Krok 4:
Zatvor kryt tak, aby papier prečnieval smerom von.

ÚDRŽBA A SKLADOVANIE
· Zariadenie skladuj na suchom mieste mimo dosahu priameho slnečného žiarenia.
· Po použití očisti svorky a telo testera suchou handričkou.
· Nevystavuj prístroj dažďu ani vlhkosti.
· V prípade dlhšieho nepoužívania odporúčame odpojiť batérie, ak sú externé.

LIKVIDÁCIA A ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
· Zariadenie nevyhadzuj do bežného odpadu. Odovzdaj ho na zbernom mieste pre elektroodpad.
· Obalový materiál zrecykluj v súlade s miestnymi predpismi.
· Papierové rolky pre tlačiareň sú recyklovateľné.

ZÁRUKA A PODPORA
· Zariadenie je kryté zárukou podľa miestnej legislatívy.
· Záruka sa nevzťahuje na poškodenie spôsobené nesprávnym používaním, prepätím alebo vniknutím vody.
· V prípade otázok kontaktuj distribútora alebo navštív oficiálnu stránku výrobcu.

